Приложение № 1

К решению Собрания депутатов

МО «Коношский муниципальный район»

**«Об итогах подготовки объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2023-2024 годов на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район»**

Теплоснабжающие организации, ответственные за подготовку и эксплуатацию объектов ТЭК и ЖКХ в период подготовки и прохождения отопительного периода:

1. МУП «ТеплоСервис» (на территории МО «Мирный», МО «Волошское», МО «Подюжское» и МО «Тавреньгское»);

2. МУП «Ерцевские теплосети» (на территории МО «Ерцевское»);

3. ООО «ТеплоХолдингКоноша» (на территории МО «Коношское»).

**МУП «ТеплоСервис»** к отопительному сезону 2023-2024 гг. подготовлено 5 котельных. Во всех котельных проведен текущий и косметический ремонт, также выполнены следующие виды работ:

1. На территории МО «Волошское» в котельной произведен ремонт аварийного бензогенератора .
2. На территории МО «Подюжское» осуществлена замена изношенного маломощного котла на новый КВр -0,93 на котельной «Школа»;

- Выполнены работы по демонтажу и замене силового эл/шкафа котельной «Школа»

- капитальный ремонт газохода котельная «Советская» (участок от котельной до трубы 8 м.)

1. На территории МО «Тавреньгское» проведены работы по замене аварийного участка теплотрассы от котельной «Школьная» до здания школы -30п. м.
2. На территории МО «Мирный» произведена замена сетевого насоса на импортный

На всех котельных установлены новые манометры, произведено техническое диагностирование котлов специализированной организацией, создан запас топлива, тепловые сети отремонтированы, утеплены.

Водоснабжение

Произведена подготовка водопроводных сетей (МО «Подюжское», МО «Мирный», МО «Тавреньгское», МО «Волошское») - 11481 м.

Подготовлены к работе скважины, водозаборное сооружение, сети и колонки:

- МО «Подюжское» проведена реконструкция водозаборного сооружения «Школьная» (замена насоса, приобретение гидроаккамулятора на 1000л)

**МУП «Ерцевские теплосети»** к отопительному сезону 2023-2024 гг. подготовил 2 котельных, выполнив следующие виды работ:

1)Котельная п. Ерцево, ул. Северная, 7А

- произведен ремонт кровельного покрытия карниза;

- устранены причины протечек над фасадом здания;

- заделана металлическая перемычка проема в кладке стены;

- чистка котлов и дымоходов;

- проверка состояния изоляции стационарного оборудования, электропроводки рабочего освещения.

2)Котельная п. Ерцево, ул. Комсомольская, 9

устройство новой твердотопливной блочной котельной мощностью 1,26 МВт за счет областной субсидии 6 414 666,66 рублей по адресу ул. Комсомольская ,9.

Прокладка новой тепловой сети от котельной до основной теплотрассы -20 метров. (ООО Интека-Строй в рамках МК № 06/2023 от 07.07.2023 г. на основании технического задания)

Прокладка новой водопроводной сети от котельной до основных сетей водоснабжения - 20 метров.

Водоснабжение

Произведена подготовка водопроводных сетей (21 000 м.) и сооружений (6)– готовность 100%.

Замена ветхих сетей 100 м. по ул. Гагарина, ул. Кооперативная.

Тепловые сети

Осуществлён текущий ремонт и утепление тепловых сетей.

Замена ветхих сетей 100 м. пер. Клубный п. Ерцево-1.

На всех котельных установлены новые манометры, произведено техническое диагностирование котлов специализированной организацией, создан запас топлива, тепловые сети отремонтированы, утеплены.

**Устранены замечания Ростехнадзора:**

Котельная «Управления»

- произведен ремонт кровельного покрытия карниза;

- устранение протечки над фасадом здания;

- заделка металлической перемычки проема в кладку стены;

- по завершению устранения замечаний получено техническое освидетельствование на здание и трубы, специализированной организацией.

Котельная «Пикет»

- устройство новой котельной.

Очистные сооружения в п. Ерцево подготовлены, проведены следующие ремонтные работы:

- замена фекального насоса на очистных сооружениях;

- замена комплектующих в шкафу управления и защиты насосными агрегатами.

**ООО «ТХК» на территории МО «Коношское»** подготовлены котельные (6 штук) проведен текущий и косметический ремонт, ЦТП (5 штук) проведен текущий ремонт и промывка теплообменников, проведена замена сетей теплоснабжения (1806 м), сети утеплены. Создан необходимый запас топлива.

**В процессе подготовки жилфонда к отопительному сезону, выполнены следующие работы:**

1. Произведены ремонты общедомового имущества по заявкам жителей – мелкий ремонт крыш, ремонт подъездов, печных труб.

2. Произведена откачка выгребных ям.